|  |
| --- |
| **2023H170040江苏师范大学2023年度空调机协议供货商遴选项目采购清单（标段一）** |
| 序号 | 型号 | 商品配置 | **省协议控制价（元/台套）** | 投标报价（元/台套） | 备注 |
| 1 | 格力3P壁挂式变频空调 KFR-72GW/(72563)FNhAf-B1JY01 | 匹数：3p,能效等级：一级能源,全年能源消耗效率：4.43,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：7270(890-9010)w,额定制冷消耗功率：2060(330-3350)w,额定制热量（W）：9670(900-11310)w+1300w,额定制热消耗功率：2820(300-3943)w,电辅加热功率：1300w,循环风量（m3/h）：1360m³/h,室内机运行最大噪音：47,室外机运行最大噪音：56,面板材质：ABS,冷媒管材质：纯铜,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V/50HZ,室内机尺寸、重量（kg）：1072\*325\*245mm,16kg,室外机尺寸、重量（kg）：958\*660\*402mm,42.5kg,其他产品功能：断电记忆功能,包含配件及服务内容：4米铜管、1.5米排水管、塑料包扎带\*1、遥控器（含7号电池）\*1、使用说明书,包装清单：内机\*1，外机\*1,售后服务：全国联保，质保6年 | 6324.00 |  |  |
| 92 | 格力1P壁挂式变频空调 KFR-26GW/(26563)FNhAd-B1JY01 | 匹数：1p,能效等级：一级能源,全年能源消耗效率：5.28,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：2650(150-4510)W,额定制冷消耗功率：555(70-1650)W,额定制热量（W）：4500(150-5940)W+1000W,额定制热消耗功率：1145(70-1989)w,电辅加热功率：1000w,循环风量（m3/h）：670,室内机运行最大噪音：40,室外机运行最大噪音：50,面板材质：ABS,冷媒管材质：纯铜,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V/50HZ,室内机尺寸、重量（kg）：825\*293\*196mm,9kg,室外机尺寸、重量（kg）：802\*555\*350mm,26kg,其他产品功能：断电记忆功能,包含配件及服务内容：3米铜管、1.5米排水管、塑料包扎带\*1、遥控器（含7号电池）\*1、使用说明书,包装清单：内机\*1，外机\*1,售后服务：全国联保，质保6年 | 2976.00 |  |  |
| 3 | 格力1P壁挂式变频空调 KFR-26GW/(26563)FNhAa-B2JY01 | 匹数：1p,能效等级：二级能源,全年能源消耗效率：4.78,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：2660(150-4150)w,额定制冷消耗功率：620(70-1500)w,额定制热量（W）：4000(150-5010)w+1000w,额定制热消耗功率：1000(70-1640)w+1000w,电辅加热功率：1000w,循环风量（m3/h）：670,室内机运行最大噪音：40,室外机运行最大噪音：50,面板材质：ABS,冷媒管材质：纯铜,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V/50HZ,室内机尺寸、重量（kg）：825\*293\*196mm ,9kg,室外机尺寸、重量（kg）：732\*553\*330mm,22.5kg,其他产品功能：断电记忆功能,包含配件及服务内容：3米铜管、1.5米排水管、塑料包扎带\*1、遥控器（含7号电池）\*1、使用说明书,包装清单：内机\*1，外机\*1,售后服务：全国联保，质保6年 | 2640.00 |  |  |
| 4 | 格力2P壁挂式变频空调 KFR-50GW/(50571)FNhAa-B2JY01 | 匹数：2p,能效等级：二级能源,全年能源消耗效率：4.26,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：5020(550-6500)W,额定制冷消耗功率：1380(200-2300)W,额定制热量（W）：6680(700-8280)W+1200W(PTC),额定制热消耗功率：1900(200-2900)W,电辅加热功率：1200W,循环风量（m3/h）：1000 m3/h,室内机运行最大噪音：43,室外机运行最大噪音：53,面板材质：ABS,冷媒管材质：纯铜,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V/50HZ,室内机尺寸、重量（kg）：942\*332\*246mm,14kg,室外机尺寸、重量（kg）：873\*555\*376mm,35kg,其他产品功能：断电记忆功能,包含配件及服务内容：4米铜管、1.5米排水管、塑料包扎带\*1、遥控器（含7号电池）\*1、使用说明书,包装清单：内机\*1，外机\*1,售后服务：全国联保，质保6年 | 4819.00 |  |  |
| 5 | 格力2P壁挂式变频空调 KFR-50GW/(50563)FNhAf-B1JY01 | 匹数：2p,能效等级：一级能源,全年能源消耗效率：4.73,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：5000（500-7200）w,额定制冷消耗功率：1300（170-2600）w,额定制热量（W）：7210（700-8640）w+1200w,额定制热消耗功率：1990（190-2880）w,电辅加热功率：1200w,循环风量（m3/h）：1000m³/h,室内机运行最大噪音：41,室外机运行最大噪音：54,面板材质：ABS,冷媒管材质：纯铜,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V/50HZ,室内机尺寸、重量（kg）：970\*303\*225mm,13.5kg,室外机尺寸、重量（kg）：873\*555\*376mm,35kg,其他产品功能：断电记忆功能,包含配件及服务内容：4米铜管、1.5米排水管、塑料包扎带\*1、遥控器（含7号电池）\*1、使用说明书,包装清单：内机\*1，外机\*1,售后服务：全国联保，质保6年 | 5532.00 |  |  |
| 6 | 格力2P立柜式变频空调 KFR-50LW/(50536)FNhAc-B2JY01 | 匹数：2p,能效等级：二级能效,全年能源消耗效率：4.21,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：5110(950-6700)w,额定制冷消耗功率：1380(340-2300)w,额定制热量（W）：7210(950-8210)w+1800w,额定制热消耗功率：2250(310-2750)w,电辅加热功率：1800w,循环风量（m3/h）：1000m³/h,室内机运行最大噪音：42,室外机运行最大噪音：54,面板材质：ABS,冷媒管材质：纯铜,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V/50HZ,室内机尺寸、重量（kg）：496\*1720\*334mm,34kg,室外机尺寸、重量（kg）：873\*555\*376mm,36kg,其他产品功能：断电记忆功能,包装清单：4米铜管、1.5米排水管、塑料包扎带\*1、遥控器（含7号电池）\*1、使用说明书,包含配件及服务内容：内机\*1，外机\*1,售后服务：全国联保，质保6年 | 5083.00 |  |  |
| 7 | 格力3P立柜式变频空调 KFR-72LW/(72542)FNhAa-B1JY01 | 匹数：3p,能效等级：一级能效,全年能源消耗效率：4.42,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：7300(900-9220)w,额定制冷消耗功率：2090(300-3450)w,额定制热量（W）：9750(900-12360)w+1800w,额定制热消耗功率：3120(260-4270)w,电辅加热功率：2100w,循环风量（m3/h）：1410m³/h,室内机运行最大噪音：46,室外机运行最大噪音：56,面板材质：ABS,冷媒管材质：纯铜,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V/50HZ,室内机尺寸、重量（kg）：372\*1810\*403mm,27kg,室外机尺寸、重量（kg）：958\*660\*402mm,41.5kg,其他产品功能：断电记忆功能,包装清单：4米铜管、1.5米排水管、塑料包扎带\*1、遥控器（含7号电池）\*1、使用说明书,包含配件及服务内容：内机\*1，外机\*1,售后服务：全国联保，质保6年 | 6876.00 |  |  |
| 8 | 格力1.5P壁挂式变频空调 KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01 | 匹数：1.5p,能效等级：二级能源,全年能源消耗效率：4.73,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：3500（150-4310）w,额定制冷消耗功率：930（75-1550）w,额定制热量（W）：4600（150-5800）w+1000w,额定制热消耗功率：1160（90-2130）w+1000,电辅加热功率：1000w,循环风量（m3/h）：710,室内机运行最大噪音：41,室外机运行最大噪音：50,面板材质：ABS,冷媒管材质：纯铜,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V/50HZ,室内机尺寸、重量（kg）：825\*293\*196mm,9.5kg,室外机尺寸、重量（kg）：802\*555\*350mm,26kg,其他产品功能：断电记忆功能,包含配件及服务内容：3米铜管、1.5米排水管、塑料包扎带\*1、遥控器（含7号电池）\*1、使用说明书,包装清单：内机\*1，外机\*1,售后服务：全国联保，质保6年 | 3024.00 |  |  |
| 9 | 格力3P立柜式变频空调 KFR-72LW/(72536)FNhAc-B2JY01 | 匹数：3p,能效等级：二级能效,全年能源消耗效率：4.0,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：7250(900-9000)w,额定制冷消耗功率：2120(380-3400)w,额定制热量（W）：9610(900-11730)w+2100w,额定制热消耗功率：2900(380-3980)w,电辅加热功率：2100W,循环风量（m3/h）：1210m³/h,室内机运行最大噪音：45,室外机运行最大噪音：56,面板材质：ABS,冷媒管材质：纯铜,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V/50HZ,室内机尺寸、重量（kg）：518\*1770\*347mm,39.5kg,室外机尺寸、重量（kg）：958\*660\*402mm,43kg,其他产品功能：断电记忆功能,包装清单：4米铜管、1.5米排水管、塑料包扎带\*1、遥控器（含7号电池）\*1、使用说明书,包含配件及服务内容：内机\*1，外机\*1,售后服务：全国联保，质保6年 | 5980.00 |  |  |
| **符合条件经销商一览表** |
| 服务区域 | 委托代理商名称 | 联系人 | 联系电话 | 固定电话 | 办公地址 |
| 徐州市 | 沛县苏好商贸有限公司 | 沛县苏好商贸有限公司 | 18851086058 | 0516-87698086 | 沛县汉城路北路东侧新世纪商厦1室 |
| 徐州市 | 新沂市圆月商贸有限公司 | 新沂市圆月商贸有限公司 | 18762271628 | 051688981888 | 新沂市新安路52号 |
| 徐州市 | 徐州诚晟商贸有限公司 | 王峰 | 15252010036 | 051689230096 | 徐州市丰县解放路五交化院内 |
| 徐州市 | 徐州汇天宇商贸有限公司 | 徐州汇天宇商贸有限公司 | 13585461625 | 051689230096 | 徐州市丰县向阳中路南起第5、6间1-3层 |
| 徐州市 | 徐州如钜商贸有限公司 | 徐州如钜商贸有限公司 | 18136023813 | 0516-81910783 | 徐州鼓楼区中山北路257号睿商龙湖现代商务产业园F栋122-1 |