|  |
| --- |
| **2023H170040江苏师范大学2023年度空调机协议供货商遴选项目采购清单（标段二）** |
| 序号 | 型号 | 商品配置 | **省协议控制价 （元/台套）** | 投标报价（元/台套） | 备注 |
| 1 | 海尔(Haier) KFR-50GW/19HDA81U1套机 2匹 壁挂式空调 白色（变频 冷暖 2P 一级） | 匹数：2p,能效等级：一级能源,全年能源消耗效率：4.75（W·h）/（W·h）,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：5010W,额定制冷消耗功率：1240W,额定制热量（W）：7220W,额定制热消耗功率：1960W,电辅加热功率：1200W,循环风量（m3/h）：1000 m3/h,室内机运行最大噪音：43dB(A),室外机运行最大噪音：53dB(A),面板材质：普通注塑,冷媒管材质：铜管,制冷剂：环保冷媒 R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：宽910mm；高215mm；深305mm 14.5kg,室外机尺寸、重量（kg）：宽890mm；高365mm；深615mm 34kg,其他产品功能：室外环境温度-7℃~43℃，产品可正常工作；智能除霜功能；内外机 自清洁、智能、PMV、停电补偿、低压/高压启动、低温高温启动等,包含配件及服务内容：4 米以内铜管、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书；6 年原 厂免费质保，10 年包修,包装清单：室内机 x1、室外机 x1、装箱单 x1、说明书 x1、安装维保指导书 x1、 遥控器 x1、电池 x2、护圈 x1、通孔保护件 x1、线扎 x1、合格证 x1、 排水软管 x1、排水弯头 x1、遥控器支架 x1、4米以内铜管 x1,售后服务：全国联保，享受三包服务，6 年原厂免费质保，10 年包修 | 4180.00 |  |  |
| 2 | 海尔(Haier) KFR-72LW/03XDB82U1套机 3匹 柜式空调 白色（变频 冷暖 3P 二级） | 匹数：3p,能效等级：二级能效,全年能源消耗效率：3.91（W·h）/（W·h）,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：7200W,额定制冷消耗功率：2200W,额定制热量（W）：9300W,额定制热消耗功率：2990W,电辅加热功率：2500W,循环风量（m3/h）：1200 m3/h,室内机运行最大噪音：46 dB(A),室外机运行最大噪音：56 dB(A),面板材质：普通注塑,冷媒管材质：铜管,制冷剂：环保冷R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：宽506mm；高1765mm；深302mm 39kg,室外机尺寸、重量（kg）：宽960mm；高703mm；深400mm 44kg,其他产品功能：大创新自清洁技术，空气更清新；双温差PID变频控制技术，精准控温；采用双转子稀土压缩机制冷功率大，强冷制冷，速享舒适；36种多维立体送风，送风更舒适；PMV一键舒适,包装清单：4米以内铜管、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书；6年原厂免费质保，10年包修,包含配件及服务内容：室内机 x1、室外机 x1、装箱单 x1、说明书 x1、安装维保指导书 x1、遥控器 x1、电池 x2、护圈 x1、通孔保护件 x1、线扎 x1、合格证 x1、排水软管 x1、排水弯头 x1、遥控器支架 x1、4米以内铜管x1,售后服务：全国联保，享受三包服务，6年原厂免费质保，10年包修 | 4980.00 |  |  |
| 3 | 海尔(Haier) KFR-50LW/25KDA81U1套机 2匹 柜式空调 白色（变频 冷暖 2P 一级） | 匹数：2p,能效等级：一级能效,全年能源消耗效率：4.75（W·h）/（W·h）,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：5200W,额定制冷消耗功率：1265W,额定制热量（W）：7250W,额定制热消耗功率：1950W,电辅加热功率：2100W,循环风量（m3/h）：1210m3/h,室内机运行最大噪音：42 dB(A),室外机运行最大噪音：54 dB(A),面板材质：普通注塑,冷媒管材质：铜管,制冷剂：环保冷R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：宽416mm；高1810mm；深433mm 28kg,室外机尺寸、重量（kg）：宽862mm；高557mm；深341mm 35kg,其他产品功能：强力自清洁、智能、PMV、停电补偿低压/高压启动、低温高温启动等,包装清单：4米以内铜管、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书；6年原厂免费质保，10年包修,包含配件及服务内容：室内机 x1、室外机 x1、装箱单 x1、说明书 x1、安装维保指导书 x1、遥控器 x1、电池 x2、护圈 x1、通孔保护件 x1、线扎 x1、合格证 x1、排水软管 x1、排水弯头 x1、遥控器支架 x1、4米以内铜管x1,售后服务：全国联保，享受三包服务，6年原厂免费质保，10年包修 | 4780.00 |  |  |
| 4 | 海尔(Haier) KFR-26GW/A1MCD81U1套机 1匹 壁挂式空调 白色（变频 冷暖 1P 一级） | 匹数：1p,能效等级：一级能源,全年能源消耗效率：5.60（W·h）/（W·h）,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：2660W,额定制冷消耗功率：535W,额定制热量（W）：4600W,额定制热消耗功率：1100W,电辅加热功率：1100W,循环风量（m3/h）：730m3/h,室内机运行最大噪音：40dB(A),室外机运行最大噪音：50dB(A),面板材质：普通注塑,冷媒管材质：铜管,制冷剂：环保冷媒 R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：宽800mm；高325mm；深545mm 9.8kg,室外机尺寸、重量（kg）：宽855mm；高190mm；深300mm 27.8kg,其他产品功能：室外环境温度-7℃~43℃，产品可正常工作；智能除霜功能；内外机 自清洁、智能、PMV、停电补偿、低压/高压启动、低温高温启动等,包含配件及服务内容：3 米以内铜管、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书；6 年原 厂免费质保，10 年包修,包装清单：室内机 x1、室外机 x1、装箱单 x1、说明书 x1、安装维保指导书 x1、 遥控器 x1、电池 x2、护圈 x1、通孔保护件 x1、线扎 x1、合格证 x1、 排水软管 x1、排水弯头 x1、遥控器支架 x1、3 米以内铜管 x1,售后服务：全国联保，享受三包服务，6 年原厂免费质保，10 年包修 | 2580.00 |  |  |
| 5 | 海尔(Haier) KFR-72GW/19HDA81U1套机 3匹 壁挂式空调 白色（变频 冷暖 3P 一级） | 匹数：3p,能效等级：一级能源,全年能源消耗效率：4.45（W·h）/（W·h）,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：7270W,额定制冷消耗功率：2000W,额定制热量（W）：9750W,额定制热消耗功率：2950W,电辅加热功率：1200W,循环风量（m3/h）：1200 m3/h,室内机运行最大噪音：47dB(A),室外机运行最大噪音：56dB(A),面板材质：普通注塑,冷媒管材质：铜管,制冷剂：环保冷媒 R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：宽1008mm；高225mm；深318mm 15.5kg,室外机尺寸、重量（kg）：宽890mm；高365mm；深615mm 45.5kg,其他产品功能：室外环境温度-7℃~43℃，产品可正常工作；智能除霜功能；内外机 自清洁、智能、PMV、停电补偿、低压/高压启动、低温高温启动等,包含配件及服务内容：4米以内铜管、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书；6 年原 厂免费质保，10 年包修,包装清单：室内机 x1、室外机 x1、装箱单 x1、说明书 x1、安装维保指导书 x1、 遥控器 x1、电池 x2、护圈 x1、通孔保护件 x1、线扎 x1、合格证 x1、 排水软管 x1、排水弯头 x1、遥控器支架 x1、4 米以内铜管 x1,售后服务：全国联保，享受三包服务，6 年原厂免费质保，10 年包修 | 4680.00 |  |  |
| 6 | 海尔(Haier) KFR-26GW/B0MCA81套机 1匹 壁挂式空调 白色（变频 冷暖 1P 一级） | 匹数：1p,能效等级：一级能源,全年能源消耗效率：5.29（W·h）/（W·h）,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：2650W,额定制冷消耗功率：585W,额定制热量（W）：4550W,额定制热消耗功率：1210W,电辅加热功率：1100W,循环风量（m3/h）：700m3/h,室内机运行最大噪音：40dB(A),室外机运行最大噪音：50dB(A),面板材质：普通注塑,冷媒管材质：铜管,制冷剂：环保冷媒 R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：宽800mm；高325mm；深545mm 9.8kg,室外机尺寸、重量（kg）：宽855mm；高190mm；深300mm 27.8kg,其他产品功能：室外环境温度-7℃~43℃，产品可正常工作；智能除霜功能；内外机 自清洁、智能、PMV、停电补偿、低压/高压启动、低温高温启动等,包含配件及服务内容：3 米以内铜管、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书；6 年原 厂免费质保，10 年包修,包装清单：室内机 x1、室外机 x1、装箱单 x1、说明书 x1、安装维保指导书 x1、 遥控器 x1、电池 x2、护圈 x1、通孔保护件 x1、线扎 x1、合格证 x1、 排水软管 x1、排水弯头 x1、遥控器支架 x1、3 米以内铜管 x1,售后服务：全国联保，享受三包服务，6 年原厂免费质保，10 年包修 | 2380.00 |  |  |
| 7 | 海尔(Haier) KFR-50GW/22KEA81U1套机 2匹 壁挂式空调 白色（变频 冷暖 2P 一级） | 匹数：2p,能效等级：一级能源,全年能源消耗效率：4.25（W·h）/（W·h）,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：5010W,额定制冷消耗功率：1280W,额定制热量（W）：6400W,额定制热消耗功率：1850W,电辅加热功率：1100W,循环风量（m3/h）：900 m3/h,室内机运行最大噪音：43dB(A),室外机运行最大噪音：53dB(A),面板材质：普通注塑,冷媒管材质：铜管,制冷剂：环保冷媒 R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：宽910mm；高215mm；深305mm 10.5kg,室外机尺寸、重量（kg）：宽890mm；高365mm；深615mm 53kg,其他产品功能：室外环境温度-7℃~43℃，产品可正常工作；智能除霜功能；内外机 自清洁、智能、PMV、停电补偿、低压/高压启动、低温高温启动等,包含配件及服务内容：4米以内铜管、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书；6 年原 厂免费质保，10 年包修,包装清单：室内机 x1、室外机 x1、装箱单 x1、说明书 x1、安装维保指导书 x1、 遥控器 x1、电池 x2、护圈 x1、通孔保护件 x1、线扎 x1、合格证 x1、 排水软管 x1、排水弯头 x1、遥控器支架 x1、4 米以内铜管 x1,售后服务：全国联保，享受三包服务，6 年原厂免费质保，10 年包修 | 4580.00 |  |  |
| 8 | 海尔(Haier) KFR-26GW/20MCA82套机 1匹 壁挂式空调 白色（变频 冷暖 1P 二级） | 匹数：1p,能效等级：二级能源,全年能源消耗效率：4.8（W·h）/（W·h）,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：2610W,额定制冷消耗功率：570W,额定制热量（W）：4300W,额定制热消耗功率：1100W,电辅加热功率： 1100W,循环风量（m3/h）：650 m3/h,室内机运行最大噪音： 40 dB(A),室外机运行最大噪音：50 dB(A),面板材质：普通注塑,冷媒管材质：铜管,制冷剂：环保冷媒 R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：宽 800mm；高 325mm；深 545mm 9.8kg,室外机尺寸、重量（kg）：宽 855mm；高 190mm；深 300mm 27.8kg,其他产品功能：室外环境温度-7℃~43℃，产品可正常工作；智能除霜功能；内外机 自清洁、智能、PMV、停电补偿、低压/高压启动、低温高温启动等,包含配件及服务内容：3 米以内铜管、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书；6 年原 厂免费质保，10 年包修,包装清单：室内机 x1、室外机 x1、装箱单 x1、说明书 x1、安装维保指导书 x1、 遥控器 x1、电池 x2、护圈 x1、通孔保护件 x1、线扎 x1、合格证 x1、 排水软管 x1、排水弯头 x1、遥控器支架 x1、3 米以内铜管 x1,售后服务：全国联保，享受三包服务，6 年原厂免费质保，10 年包修 | 2250.00 |  |  |
| 9 | 海尔(Haier) KFR-35GWA1MCD81U1套机 1.5匹 壁挂式空调 白色（变频 冷暖 1.5P 一级） | 匹数：1.5p,能效等级：一级能源,全年能源消耗效率：5.51（W·h）/（W·h）,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：3520W,额定制冷消耗功率：750W,额定制热量（W）：5100W,额定制热消耗功率：1200W,电辅加热功率：1100W,循环风量（m3/h）：750m3/h,室内机运行最大噪音：41dB(A),室外机运行最大噪音：50dB(A),面板材质：普通注塑,冷媒管材质：铜管,制冷剂：环保冷媒 R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：855×190×300MM、10（kg）,室外机尺寸、重量（kg）：820×325×550mm、27（kg）,其他产品功能：室外环境温度-7℃~43℃，产品可正常工作；智能除霜功能；内外机 自清洁、智能、PMV、停电补偿、低压/高压启动、低温高温启动等,包含配件及服务内容：3 米以内铜管、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书；6 年原 厂免费质保，10 年包修,包装清单：室内机 x1、室外机 x1、装箱单 x1、说明书 x1、安装维保指导书 x1、 遥控器 x1、电池 x2、护圈 x1、通孔保护件 x1、线扎 x1、合格证 x1、 排水软管 x1、排水弯头 x1、遥控器支架 x1、3 米以内铜管 x1,售后服务：全国联保，享受三包服务，6 年原厂免费质保，10 年包修 | 2880.00 |  |  |
| 10 | 海尔(Haier) KFR-72LW/A2KDB81U1套机 3匹 柜式空调 白色（变频 冷暖 3P 一级） | 匹数：3p,能效等级：一级能效,全年能源消耗效率：4.51（W·h）/（W·h）,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：7320W,额定制冷消耗功率：1945W,额定制热量（W）：9950W,额定制热消耗功率：2950W,电辅加热功率：2500W,循环风量（m3/h）：1400 m3/h,室内机运行最大噪音：47 dB(A),室外机运行最大噪音：56 dB(A),面板材质：普通注塑,冷媒管材质：铜管,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：宽416mm；高1810mm；深433mm 27kg,室外机尺寸、重量（kg）：宽960mm；高703mm；深400mm 38kg,其他产品功能：53°C制冷不衰减，15s速冷，30s速热;56°C除菌自清洁;上下分段式竖百叶，可以根据用户需求独立控制，专利导风板应用高尔夫球面导流科技，20个大波浪导板，1800个高尔夫球面，分散气流，送风更舒适；实现空调远程控制；APP线上故障报修,包装清单：4米以内铜管、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书；6年原厂免费质保，10年包修,包含配件及服务内容：室内机 x1、室外机 x1、装箱单 x1、说明书 x1、安装维保指导书 x1、遥控器 x1、电池 x2、护圈 x1、通孔保护件 x1、线扎 x1、合格证 x1、排水软管 x1、排水弯头 x1、遥控器支架 x1、4米以内铜管x1,售后服务：全国联保，享受三包服务，6年原厂免费质保，10年包修 | 5350.00 |  |  |
| 11 | 海尔(Haier)KFRd-72QW/24DCH22S套机 3匹 天花式空调 白色（变频 冷暖 3P 二级） | 匹数：3p,能效等级：二级能效,全年能源消耗效率：3.49（W·h）/（W·h）,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：7250W,额定制冷消耗功率：2200W,额定制热量（W）：9200W,额定制热消耗功率：3100W,电辅加热功率：2300W,循环风量（m3/h）：1380 m3/h,室内机运行最大噪音：42 dB(A),室外机运行最大噪音：55 dB(A),面板材质：普通注塑,冷媒管材质：铜管,制冷剂：环保冷媒R410A,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：宽840mm；高202mm；深840mm 36.5kg,室外机尺寸、重量（kg）：宽955mm；高690mm；深400mm 44kg,其他产品功能：智能除霜功能；PMV、停电补偿、低压/高压启动、低温高温启动等,包含配件及服务内容：遥控器、使用说明书；6年原厂免费质保，10年包修,包装清单：室内机 x1、室外机 x1、装箱单 x1、说明书 x1、安装维保指导书 x1、遥控器 x1、电池 x2、,售后服务：全国联保，享受三包服务，6年原厂免费质保，10年包修 | 6880.00 |  |  |
| 12 | 海尔(Haier) KFR-72GW/19HDA82U1套机 3匹 壁挂式空调 白色（变频 冷暖 3P 二级） | 匹数：3p,能效等级：二级能源,全年能源消耗效率：3.91（W·h）/（W·h）,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：7200W,额定制冷消耗功率：2200W,额定制热量（W）：9100W,额定制热消耗功率：3150W,电辅加热功率：1200W,循环风量（m3/h）：1200 m3/h,室内机运行最大噪音：47dB(A),室外机运行最大噪音：55dB(A),面板材质：普通注塑,冷媒管材质：铜管,制冷剂：环保冷媒 R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：宽1008mm；高225mm；深318mm 12.5kg,室外机尺寸、重量（kg）：宽890mm；高365mm；深615mm 39.5kg,其他产品功能：室外环境温度-7℃~43℃，产品可正常工作；智能除霜功能；内外机 自清洁、智能、PMV、停电补偿、低压/高压启动、低温高温启动等,包含配件及服务内容：4 米以内铜管、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书；6 年原 厂免费质保，10 年包修,包装清单：室内机 x1、室外机 x1、装箱单 x1、说明书 x1、安装维保指导书 x1、 遥控器 x1、电池 x2、护圈 x1、通孔保护件 x1、线扎 x1、合格证 x1、 排水软管 x1、排水弯头 x1、遥控器支架 x1、4米以内铜管 x1,售后服务：全国联保，享受三包服务，6 年原厂免费质保，10 年包修 | 4500.00 |  |  |
| 13 | 海尔(Haier) KFR-35GW/20MCA82 套机 1.5匹 壁挂式空调 白色（变频 冷暖 1.5P 二级） | 匹数：1.5p,能效等级：二级能源,全年能源消耗效率：4.75（W·h）/（W·h）,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：3150W,额定制冷消耗功率：855W,额定制热量（W）：4800W,额定制热消耗功率：1215W,电辅加热功率：1100W,循环风量（m3/h）：700m3/h,室内机运行最大噪音：41dB(A),室外机运行最大噪音：50dB(A),面板材质：普通注塑,冷媒管材质：铜管,制冷剂：环保冷媒 R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：855×190×300MM、10（kg）,室外机尺寸、重量（kg）：820×325×550mm、26.5（kg）,其他产品功能：室外环境温度-7℃~43℃，产品可正常工作；智能除霜功能；内外机 自清洁、智能、PMV、停电补偿、低压/高压启动、低温高温启动等,包含配件及服务内容：3 米以内铜管、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书；6 年原 厂免费质保，10 年包修,包装清单：室内机 x1、室外机 x1、装箱单 x1、说明书 x1、安装维保指导书 x1、 遥控器 x1、电池 x2、护圈 x1、通孔保护件 x1、线扎 x1、合格证 x1、 排水软管 x1、排水弯头 x1、遥控器支架 x1、3 米以内铜管 x1,售后服务：全国联保，享受三包服务，6 年原厂免费质保，10 年包修 | 2420.00 |  |  |
| 14 | 海尔(Haier) KFR-72LW/25KDA81U1套机 3匹 柜式空调 白色（变频 冷暖 3P 一级） | 匹数：3p,能效等级：一级能效,全年能源消耗效率：4.45（W·h）/（W·h）,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：7300W,额定制冷消耗功率：1945W,额定制热量（W）：9800W,额定制热消耗功率：2865W,电辅加热功率：2500W,循环风量（m3/h）：1400m3/h,室内机运行最大噪音：47 dB(A),室外机运行最大噪音：56 dB(A),面板材质：普通注塑,冷媒管材质：铜管,制冷剂：环保冷R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：宽416mm；高1810mm；深433mm 28kg,室外机尺寸、重量（kg）：宽960mm；高703mm；深400mm 44kg,其他产品功能：内外机自清洁、健康好空气;极速冷暖，省电节能;48种送风模式;智能Wifi 操控，好空气随心享;采用双转子稀土压缩机制冷制热功率大，强冷劲热，速享舒适;双温差PID变频控制技术，精准控温,包装清单：4米以内铜管、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书；6年原厂免费质保，10年包修,包含配件及服务内容：室内机 x1、室外机 x1、装箱单 x1、说明书 x1、安装维保指导书 x1、遥控器 x1、电池 x2、护圈 x1、通孔保护件 x1、线扎 x1、合格证 x1、排水软管 x1、排水弯头 x1、遥控器支架 x1、4米以内铜管x1,售后服务：全国联保，享受三包服务，6年原厂免费质保，10年包修 | 5800.00 |  |  |
| 15 | 海尔(Haier) KFR-50LW/03KCA81U1套机 2匹 柜式空调 白色（变频 冷暖 2P 一级） | 匹数：2p,能效等级：一级能效,全年能源消耗效率：4.75（W·h）/（W·h）,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：5200W,额定制冷消耗功率：1265W,额定制热量（W）：7250W,额定制热消耗功率：1950W,电辅加热功率：2100W,循环风量（m3/h）：1210m3/h,室内机运行最大噪音：42 dB(A),室外机运行最大噪音：54 dB(A),面板材质：普通注塑,冷媒管材质：铜管,制冷剂：环保冷R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：宽416mm；高1810mm；深433mm 28kg,室外机尺寸、重量（kg）：宽862mm；高557mm；深341mm 35kg,其他产品功能：强力自清洁、智能、PMV、停电补偿低压/高压启动、低温高温启动等,包装清单：4米以内铜管、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书；6年原厂免费质保，10年包修,包含配件及服务内容：室内机 x1、室外机 x1、装箱单 x1、说明书 x1、安装维保指导书 x1、遥控器 x1、电池 x2、护圈 x1、通孔保护件 x1、线扎 x1、合格证 x1、排水软管 x1、排水弯头 x1、遥控器支架 x1、4米以内铜管x1,售后服务：全国联保，享受三包服务，6年原厂免费质保，10年包修 | 5500.00 |  |  |
| 16 | 海尔(Haier) KFR-35GW/B0MCA81套机 1.5匹 壁挂式空调 白色（变频 冷暖 1.5P 一级） | 匹数：1.5p,能效等级：一级能源,全年能源消耗效率：5.28（W·h）/（W·h）,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：3510W,额定制冷消耗功率：810W,额定制热量（W）：5000W,额定制热消耗功率：1245W,电辅加热功率：1100W,循环风量（m3/h）：700 m3/h,室内机运行最大噪音：37 dB(A),室外机运行最大噪音：51 dB(A),面板材质：普通注塑,冷媒管材质：铜管,制冷剂：环保冷媒 R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：855×190×300MM、10（kg）,室外机尺寸、重量（kg）：820×325×550mm、27（kg）,其他产品功能：室外环境温度-7℃~43℃，产品可正常工作；智能除霜功能；内外机 自清洁、智能、PMV、停电补偿、低压/高压启动、低温高温启动等,包含配件及服务内容：3 米以内铜管、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书；6 年原 厂免费质保，10 年包修,包装清单：室内机 x1、室外机 x1、装箱单 x1、说明书 x1、安装维保指导书 x1、 遥控器 x1、电池 x2、护圈 x1、通孔保护件 x1、线扎 x1、合格证 x1、 排水软管 x1、排水弯头 x1、遥控器支架 x1、3 米以内铜管 x1,售后服务：全国联保，享受三包服务，6 年原厂免费质保，10 年包修 | 2430.00 |  |  |
| 17 | 海尔(Haier)KFR-50QW/21BAH22 2匹 天花式空调 白色（变频 冷暖 2P 二级） | 匹数：2p,能效等级：二级能效,全年能源消耗效率：4.36（W·h）/（W·h）,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：5100W,额定制冷消耗功率：1490W,额定制热量（W）：6050W,额定制热消耗功率：1530W,电辅加热功率：,循环风量（m3/h）：1300 m3/h,室内机运行最大噪音：46 dB(A),室外机运行最大噪音：54 dB(A),面板材质：普通注塑,冷媒管材质：铜管,制冷剂：环保冷媒R410A,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：宽575mm；高575mm；深260mm 28.7kg,室外机尺寸、重量（kg）：宽818mm；高688mm；深288mm 48kg,其他产品功能：室外环境温度-7℃~43℃，产品可正常工作；智能除霜功能；PMV、停电补偿、低压/高压启动、低温高温启动等,包含配件及服务内容：遥控器、使用说明书；6年原厂免费质保，10年包修,包装清单：室内机 x1、室外机 x1、装箱单 x1、说明书 x1、安装维保指导书 x1、遥控器 x1、电池 x2、护圈 x1、通孔保护件 x1、线扎 x1、合格证 x1、排水软管 x1、排水弯头 x1、遥控器支架 x1、,售后服务：全国联保，享受三包服务，6年原厂免费质保，10年包修 | 5800.00 |  |  |
| **符合条件供货商一览表** |
| 服务区域 | 委托代理商名称 | 联系人 | 联系电话 | 固定电话 | 办公地址 |
| 徐州市 | 江苏天勤建设科技有限公司 | 江苏天勤建设科技有限公司 | 15252025988 | 0516-85807966 | 徐州市泉山区泰山路东坡休闲广场1组团1-201 |
| 徐州市 | 沛县宇诺商贸有限公司 | 沛县宇诺商贸有限公司 | 18952291288 | 0516-89884999 | 沛县华佗医院北门东海尔专卖店 |
| 徐州市 | 徐州龙天商贸有限公司 | 徐州龙天商贸有限公司 | 13952250075 | 0516-88323124 | 江苏省徐州市睢宁县元府路新世纪中学对面 |
| 江苏省本级,徐州市,连云港市,淮安市,盐城市,宿迁市 | 徐州市高华物资有限公司 | 徐州市高华物资有限公司 | 15050023440 | 0516-85601881 | 江苏省徐州市云龙区三环东路2号升辉国际家居广场内国际风尚厅S35号 |